**Název organizace:** Ministerstvo spravedlnosti

**Adresa budovy:** Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, budova A, B a tzv. Domeček

**tel:** +420 221 997 111, **www.** jstice.cz, **mail:** posta@msp.justice.cz

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

Před vchodem do budovy ministerstva na ulici Vyšehradská 16 je jedno VPS. Případně je možné po projednání využít parkovací místa pro služební auta, které se nacházejí na dvoře ministerstva. Vjezd na nádvoří je z ulice Vyšehradská 18.

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

VPS se nachází bezprostředně před vchodem do budovy. Po překonání obrubníku, vysokého 13 - 14 cm se vlevo u schodů nachází tlačítko ve výši 107 cm, kterým lze přivolat justiční stráž. K budově lze dojet tramvají do zastávky Botanická zahrada, která se nachází při cestě z centra v ulici Vyšehradská a do centra v ulici Na Slupi. Zastávky MHD jsou bezbariérové a přechody ulic k budově ministerstva také. Povrch chodníku před budovou je z malých žulových kostek.

1. **Vstup do budovy**

Hlavní vstup do budovy je po překonání 5 schodů výšky 15 cm, zábradlí u schodů není. Rampa, plošina ani ližiny nejsou u vchodu instalovány. Vstup imobilních občanů je řešen přes průjezd pro osobní vozidla, který se nachází cca 60 m vlevo od hlavního vstupu, kde je opět umístěno vpravo od vrat ve výšce 115 cm tlačítko pro přivolání justiční stráže. Po otevření vstupních vrat, instalaci přenosné rampy justiční stráží pro překonání 2 schodů výšky 15 cm a otevření dveří šířky 80 cm v prosklené stěně je umožněn přístup do přízemí budovy B.

Hlavní vstup do budovy je dvoukřídlými prosklenými dveřmi se zavíračem Bramo, šířka křídla je 75 cm, na které navazují druhé dvoukřídlé výkyvné dveře šířky 70 cm do vstupní haly se stanovištěm justiční stráže. Akustický orientační majáček není v budově instalován.

1. **Pohyb po budově – vertikální**
2. **Schody**

Budova neumožňuje samostatný a bezpečný pohyb zejména osobám se sníženou schopností pohybu. Z haly se vstupuje do budovy B k průchozím turniketům po překonání 2 schodů výšky 17 - 18 cm. Do budovy A je ze vstupního průchodu 11 schodů výšky 15 cm a z nádvoří je vstup se 7 schody. Do Domečku je vstup přes schod výšky 16 cm dvoukřídlími dveřmi o šířce jednoho křídla 60 cm a navazujícími 22 schody výšky 19 cm do 2. NP.

Vyšší podlaží nejsou v budově B bezbariérová, vstup je pouze po schodišti. V budově A lze po překonání vstupního schodiště využít výtah. Do 3. NP Domečku je 21 schodů o výšce 19 cm. Kontrastní značení prvního a posledního schodu je provedeno samolepkou.

1. **Schodiště**

V budově A, B i Domečku jsou standardní schody, které neumožňují bezproblémový pohyb osobám se sníženou schopností pohybu. U schodů je zábradlí ve výšce 86 - 100 cm. Kontrastní značení prvního a posledního schodu schodiště je provedeno samolepkou.

1. **Plošina**

V budově není instalována žádná plošina k překonávání bariérového vstupu.

1. **Výtah**

V budově A je instalován výtah nosnosti 630 kg, určený pro 8 osob. Velikost manipulační plochy před výtahem a v jednotlivých stanicích je na šířku chodby v poschodí a je dostatečná pro nastupování a vystupování osob na vozíku. Umístění ovladačů pro přivolání výtahu je ve výšce 101 cm. Výtah není vybaven akustickým hlášením o pohybu klece. Otevírání dveří je automatické o šířce 80 cm, velikost klece je o šířce 114 cm a hloubce 140 cm. Klec je vybavena madlem a sedátkem. Ovládací prvky uvnitř klece jsou mechanické ve výšce 125 cm a jsou označena Braillovým písmem.

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

V budově jsou převážně používány buď dřevěné dveře šířky 90 cm s prahem o výšce 2 cm, nebo dvoukřídlé dveře o šířce 120 cm s jedním křídlem o šířce 60 cm. Otevírání dveří je pomocí kliky. Dveře jsou plné nebo z 2/3 prosklené.

1. **Zúžený průchod**

Zúžený průchod je za vstupní kontrolou v přízemí budovy B, kde je prosklená stěna s dvoukřídlími dveřmi o šířce 160 cm (jedno křídlo 80 cm), otevírání pomocí čipu. Čtečka čipu je umístěna vlevo od dveří ve výšce 145 cm. V 1.NP budovy A směrem k výtahu jsou v prosklené stěně dvoukřídlé dveře o šířce jednoho křídla 95 cm. Ve směru od výtahu k bufetu jsou 2 schody výšky 15 cm a v prosklené stěně dvoukřídlé dveře o šířce 120 cm a křídla 60 cm. V 2. NP budovy A jsou od výtahu prosklené stěny s dvoukřídlími dveřmi o šířce 120 cm, otevírané pomocí čipu. Čtečka čipu je umístěna vedle dveří ve výšce 150 cm.

1. **Kontrastní značení ploch**

V budově se nenacházejí velké prosklené plochy, přehrazující komunikační trasy. Prosklené oddělovací stěny jsou dřevěné s velikosti jednoho okénka 20x60 cm, případně 60x60 cm. Kontrastně jsou značeny první a poslední schod jednotlivých schodišť a patrech budovy.

1. **Navigační a orientační systém**

V budově není instalován systém, který by vydával akustický signál pro osoby se zrakovým postižením. Orientační tabule nemají piktogramy. U jednotlivých dveří kanceláří je uvedeno označení organizační složky a se jménem pracovníků.

1. **Turnikety**

Turnikety jsou umístěny u hlavního vchodu u vstupní haly a jsou s otočnými rameny. Přístup k nim je po překonání 2 schodů výšky 15 cm. V případě potřeby umožní justiční stráž průchod po sklopení ramen turniketu.

1. **Klientská zóna**

Ve vstupní hale je stanoviště justiční stráží, která má přepážku do výše 115 cm a nemá část sníženou pro osoby pohybující se na vozíku. Do podatelně, která je umístěna za turnikety, jsou vstupní dveře šířky 90 cm s prahem o výšce 2 cm. V podatelně je přepážka o výšce 98 cm a nemá sníženou část. V případě potřeby pracovnice podatelny přebírají poštu ve vstupní hale bez nutnosti překonávání bariér při vstupu na podatelnu. Za turnikety je prosklená stěna s dvoukřídlími dveřmi o šířce jednoto křídla 80 cm, kterými se vstupuje do budovy B k zasedacím místnostem č. 106 a 108. Vodící linie nejsou v budově provedeny a není instalován systém s indukční smyčkou pro osoby se sluchovým postižením. Není zabezpečeno tlumočení do českého znakového jazyka ani jeho přepis.

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Pro osoby se sníženou schopností pohybu je v přízemí budovy B umístěno zčásti bezbariérové WC. Má společnou předsíňku s WC pro muže. Je označeno piktogramem bez označení v Braillově písmě. Vlastní WC není volně přístupné, klíče jsou na stanovišti justiční stráže, které se nachází naproti WC.

1. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

Do předsíně se vstupuje dveřmi o šířce 80 cm s prahem o výšce 2 cm se zavíračem. Předsíň WC je o šířce 290 cm a hloubce 140 cm. Dveře předsíně se otevírají dovnitř předsíně. Je zde umístěno společné umyvadlo pro WC muži a otevírají se do tohoto prostoru dveře od pisoárů mužů.

1. **Dveře kabiny**

Dveře kabiny mají šířku 90 cm, bez prahu, otevírání je do předsíně. Dveře nemají madlo, zavírání kabiny je pomocí kliky a klasického zámku s klíčem.

1. **Kabina**

Kabina je o šířce a hloubce 140 x 145 cm. Vlevo od dveří je umyvadlo a WC mísa se sklopnými madly. Vypínač osvětlení kabiny je vpravo ve výšce 120 cm.

1. **Vybavení kabiny**

Záchodová mísa je umístě20a vlevo u stěny kabiny, výška horní hrany sedátka je 52 cm, vzdálenost ke stěně vlevo 30 cm, vpravo 85 cm, splachovadlo se nachází za mísou, madla jsou sklopná na obou stranách sedátka. Umyvadlo keramické šířky 60 cm ve výšce horní hrany 85 cm, umožňuje podjezd a baterie je páková. Zrcadlo je umístěno na pravé straně kabiny naproti umyvadlu a má velikost 30 x 40 cm. V kabině není signalizační systém nouzového volání.

1. **Další vybavení**

V kabině nejsou žádné další zařizovací předměty (jako např. přebalovací pult, sprcha, vana atp.).

1. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP**

Pro OZP je v budově přístupná hlavně zasedací místnosti č. 106 a 108, které se nacházejí v přízemí budovy B a mají bezbariérový přístup. Velká zasedací místnost č. 332, která je umístěna ve 2. NP budovy A, je pro OZP (vozíčkáře) přístupná výtahem, ale po překonání 11 schodů schodiště v průjezdu do budovy a navazujících vstupních prosklených dveří u schodiště v 1. NP. Bariérové schodiště lze překonat pouze za pomoci justiční stráže po instalaci kovových ližin na schodech.