**Název organizace:** Ministerstvo spravedlnosti

**Adresa budovy:** Legerova 1825/49, 128 10 Praha 2,

**tel:** +420 221 997 111, **www.** jstice.cz, **mail:** posta@msp.justice.cz

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

Před vchodem do budovy ministerstva na ulici Legerova 1825/49 není VPS. Před budovou je zákaz zastavení. Vlevo od budovy jsou parkovací místa v modré zóně. V ulici Boženy Němcové u Nuselského mostu jsou pro justici vyhražená dvě parkovací místa. Po předchozí dohodě lze vozidlo zaparkovat na dvoře objektu.

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

Vpravo od vstupních dveří ve výši 154 cm je zvonek, kterým lze přivolat justiční stráž. K budově lze využít zastávku MHD a metra I.P. Pavlova. Zastávka MHD je bezbariérová, přechody ulic k budově také. Povrch chodníku před budovou je z žulových kostek.

1. **Vstup do budovy**

Vstup do budovy je po překonání 2 cm žulového prahu dvoukřídlými vraty o šířce křídla 100 cm. Hlavní vstup do budovy je z průjezdu po překonání 2 žulových schodů výšky 15 cm dvoukřídlými ze 2/3 prosklenými dveřmi se zavíračem, šířka křídla je 65 cm. Za stanovištěm justiční stráže jsou na chodbě další prosklené dvoukřídlé dveře, šířka dveřního křídla 80 cm a 40 cm. Pro osoby ZTP je na dvoře rampa šířky 170 cm, která umožní vstup přes kancelář v 1. NP do budovy dveřmi o šířce 112 cm. Touto cestou je zabezpečen vstup k bezbariérovému WC v 1.NP. Na dvoře objektu je možné s čipovou kartou nastoupit do výtahu, který má stanice na podestách jednotlivých podlaží. Akustický orientační majáček není v budově instalován.

**Pohyb po budově – vertikální**

1. **Schody**

Samostatný a bezpečný pohyb osob ZTP je významně omezený. Do 1. NP lze využít rampu, do ostatních podlaží výtah s výstupními stanicemi na podestě schodiště. Do jednotlivých podlaží se lze dostat po překonání 12 schodů výšky 15 cm. Kontrastní značení prvního a posledního schodu je provedeno samolepkou.

1. **Schodiště**

Ve vstupní budově i dvorní vestavbě jsou standardní schody, které neumožňují bezproblémový pohyb osobám se sníženou schopností pohybu. U schodů je zábradlí ve výšce 100 cm. Kontrastní značení prvního a posledního schodu schodiště je provedeno samolepkou.

1. **Plošina**

V budově není instalována žádná plošina k překonávání bariérového vstupu.

1. **Výtah**

V budově je instalován výtah nosnosti 400 kg, určený pro 5 osob. Velikost manipulační plochy před výtahem v jednotlivých stanicích je na šířku podesty schodiště v poschodí. Umístění ovladačů pro přivolání výtahu je ve výšce 100 cm, mechanická tlačítka nejsou označena Braillovým písmem. Přivolání výtahu je možné pouze pomocí čipové karty. Akustické hlášení o pohybu klece není instalováno. Otevírání dveří je automatické o šířce 70 cm, velikost klece je o šířce 95 cm a hloubce 110 cm. Klec je vybavena madlem a zrcadlem. Ovládací prvky uvnitř klece jsou umístěn jsou mechanické ve výšce 90 cm a nejsou označena Braillovým písmem.

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

V budově jsou převážně používány dřevěné dveře šířky 70 – 80 cm bez prahů, otevírání pomocí kliky. Dveře jsou plné.

1. **Zúžený průchod**

Zúžený průchod je u vstupní kontroly v přízemí, kde je prosklená stěna s dveřmi o šířce 80 cm a druhého křídla 40 cm, otevírání pomocí čipu. Čtečka čipu je umístěna vlevo od dveří ve výšce 130 cm. Schody jsou odděleny prosklenou stěnou od kanceláří a mají dvoukřídlé dveře o šířce jednoho křídla 80 cm. Dveře se otevírají pomocí čipu.

1. **Kontrastní značení ploch**

V budově se nacházejí velké prosklené plochy, přehrazující komunikační trasy v 1.NP a oddělující chodby u kanceláří od schodiště. Kontrastně jsou značeny samolepkou první a poslední schod schodiště.

1. **Navigační a orientační systém**

V budově není instalován systém, který by vydával akustický signál pro osoby se zrakovým postižením. Orientační tabule nemají piktogramy ani označení Braillovým písmem. U jednotlivých dveří kanceláří je uvedeno označení organizační složky se jménem pracovníků.

1. **Turnikety**

Turnikety v budově nejsou.

1. **Klientská zóna**

V budově není samostatná klientská zóna. Pro jednání lze využít zasedací místnost v přístavbě na dvorku objektu. Vstup je dveřmi o šířce 90 cm, po překonání vstupního schodu výšky 14 cm. Zasedací místnost se nachází vpravo za dveřmi, vstup do ní je dveřmi šířky 80 cm. Vodící linie nejsou v budově provedeny a není instalován systém s indukční smyčkou pro osoby se sluchovým postižením. Není zabezpečeno tlumočení do českého znakového jazyka ani jeho přepis.

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Pro osoby se sníženou schopností pohybu je v 1. NP (přízemí budovy) umístěno bezbariérové WC. Je přístupné z chodby 1.NP nebo ze dvora po rampě a přes kancelář. Je volně přístupné.

1. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

Kabina WC je přístupná z chodby, předsíň nemá.

1. **Dveře kabiny**

Dveře kabiny mají šířku 80 cm, jsou dřevěné, otevírání je do chodby, která má šířku 138 cm. Dveře mají z madlo z vnitřní strany dveří, zavírání kabiny je pomocí kliky a klasického zámku s klíčem.

1. **Kabina**

Kabina je o šířce a hloubce 186 x 165 cm. Vpravo od dveří je umyvadlo a WC mísa se sklopnými madly. Vypínač osvětlení kabiny je vlevo ve výšce 80 cm.

1. **Vybavení kabiny**

Záchodová mísa je umístěna v kabině, výška horní hrany sedátka je 50 cm, vzdálenost ke stěně vlevo 115 cm, vpravo 34 cm, splachovadlo se nachází za mísou, madla jsou sklopná na obou stranách sedátka. Umyvadlo keramické šířky 60 cm ve výšce horní hrany 89 cm, umožňuje podjezd a baterie je páková. Zrcadlo je umístěno na pravé straně kabiny nad umyvadlem, je sklopné a má velikost 60 x 40 cm. V kabině není signalizační systém nouzového volání.

1. **Další vybavení**

V kabině nejsou žádné další zařizovací předměty (jako např. přebalovací pult, sprcha, vana atp.).

1. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP**

Pohyb po budově je pro OZP složitý vzhledem k bariérám stavebního charakteru a nutnosti používání čipů k otevíraní výtahu a průchodům od schodiště (výtahu) k jednotlivým kancelářím.