**Název organizace:** Ministerstvo spravedlnosti

**Adresa budovy:** Na Děkance 1937/3, 128 10 Praha 2,

**tel:** +420 221 997 111, **www.** jstice.cz, **mail:** posta@msp.justice.cz

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

Před vchodem do budovy není VPS, ale asi 30 m vlevo od vstupu do budovy je jedno VPS.

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

Od VPS se lze po chodníku dostat k tlačítku vpravo od dveří ve výši 90 cm, kterým lze přivolat justiční stráž. Tlačítko je označeno piktogramem. Nejblíže k budově lze dojet MHD tramvají do zastávek Albertov, které se nachází v ulici Na Slupi a Svobodova. Zastávky MHD jsou bezbariérové a přechody ulic k budově také. Povrch chodníku před budovou je z malých žulových kostek.

1. **Vstup do budovy**

Hlavní vstup do budovy je po překonání 1 schodu výšky 16 cm, zábradlí u schodu není. Rampa ani ližiny nejsou u vchodu k dispozici.

Hlavní vstup do budovy je dvoukřídlými dveřmi se zavíračem Bramo, šířka křídla je 70 cm. Za dveřmi je podesta velikosti 225 x 165 cm a dalších 7 schodů výšky 15 cm, na které navazuje horní podesta velikosti 225x205 cm a druhé dvoukřídlé prosklené dveře o šířce křídla 80 cm. Otevírají se pomocí vstupní karty nebo přivoláním justiční stráže, která má stanoviště v zrcadle vnitřního schodiště. Akustický orientační majáček není v budově instalován.

1. **Pohyb po budově – vertikální**
2. **Schody**

Budova umožňuje samostatný a bezpečný pohyb zejména osobám se sníženou schopností pohybu od zvýšeného přízemí, neboť v budově je výtah. Schody za vstupními dveřmi ke stanovišti justiční stráže lze překonat za pomoci šikmé schodišťové plošiny o nosnosti 300 kg. Kontrastní značení prvního a posledního schodu je provedeno reflexním páskem.

1. **Schodiště**

V budově jsou standardní schody výšky 15 cm, které neumožňují bezproblémový pohyb osobám se sníženou schopností pohybu. U schodů je zábradlí ve výšce 90 cm. Kontrastní značení prvního a posledního schodu schodiště je provedeno reflexním páskem na stranách schodiště.

1. **Plošina**

V budově za vstupními dveřmi je šikmá plošina o velikosti 1 x 1 m o nosnosti 300 kg. Manipulační prostor pod schody je 225x165 cm, nahoře před vstupními dveřmi ke stanovišti justiční stráže a ověřovně podpisů 225x205 cm. Plošinu ovládá přivolaná justiční stráž. Ovladače jsou umístěny vlevo na stěně spolu se zvonkem pro přivolání justiční stráže.

1. **Výtah**

V budově je instalován výtah nosnosti 630 kg, určený pro 8 osob. Od stanoviště justiční stráže se k výtahu prochází dveřmi o šířce 90 cm a prahem o výšce 2 cm. Velikost manipulační plochy před výtahem a v jednotlivých stanicích je na šířku chodby 140 cm v poschodí a je dostatečná pro nastupování a vystupování osob na vozíku. Ovladače pro přivolání výtahu jsou ve výšce 107 cm, mechanická tlačítka nejsou označena Braillovým písmem. Výtah není vybaven akustickým hlášením o pohybu klece. Otevírání dveří je automatické o šířce 80 cm, velikost klece je o šířce 97 cm a hloubce 140 cm. Klec je vybavena madlem a sedátkem. Ovládací prvky uvnitř klece jsou umístěn jsou mechanické ve výšce 120 cm a nejsou označena Braillovým písmem.

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

V budově jsou převážně používány dřevěné dveře šířky 90 cm nebo dvoukřídlé o šířce jednoho křídla 55 cm s prahem o výšce 2 cm, otevírání pomocí kliky. Dveře jsou plné bez prosklení.

1. **Zúžený průchod**

Zúžený průchod je nad schody u vstupní kontroly justiční stráží v přízemí, kde jsou prosklené dveře o šířce 80 cm, otevírání pomocí čipu. Čtečka čipu je umístěna vpravo od dveří ve výšce 153 cm. Dále jsou v 1–4. podlaží zúžené průchody z chodby od výtahu do levé části budovy.

1. **Kontrastní značení ploch**

V budově se nenacházejí velké prosklené plochy, přehrazující komunikační trasy. Kontrastně jsou značeny první a poslední schod jednotlivých schodišť v patrech budovy.

1. **Navigační a orientační systém**

V budově není instalován systém, který by vydával akustický signál pro osoby se zrakovým postižením. Orientační tabule nemají piktogramy. U jednotlivých dveří kanceláří je uvedeno označení organizační složky a se jménem pracovníků.

1. **Turnikety**

Turnikety nejsou v budově instalovány.

1. **Klientská zóna**

Před vstupem k justiční stráži v 1. NP je vlevo ověřovna podpisů. Vstup je dveřmi o šířce 90 cm s prahem o výšce 4 cm. V ověřovně je klientská přepážka ve výšce 105 cm, není zde snížená přepážka pro osoby pohybující se na vozíku. Vodící linie nejsou v budově provedeny a není instalován systém s indukční smyčkou pro osoby se sluchovým postižením. Není zabezpečeno tlumočení do českého znakového jazyka ani jeho přepis. Je zabezpečeno tlumočení do anglického jazyka.

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Pro osoby se sníženou schopností pohybu není v budově bezbariérové WC. V budově jsou na každém podlaží běžná WC pro muže a ženy.

1. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

V budově není bezbariérové WC.

1. **Dveře kabiny**

V budově není bezbariérové WC.

1. **Kabina**

V budově není bezbariérové WC

1. **Vybavení kabiny**

V budově není bezbariérové WC.

1. **Další vybavení**

V budově není bezbariérové WC

1. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP**

Pro jednání s OZP lze využít zasedací místnosti č. 106 a 108 v budově ministerstva ve Vyšehradské 16. které se nacházejí v přízemí budovy B a mají zabezpečený bezbariérový přístup.