**Název organizace:** Městský soud v Praze, areál Centrální spisovny městského soudu

**Adresa budovy:** Hostivice 166, PSČ 253 01

**tel:** +420 773 783 697, **www.justice.cz , mail : ZBernat@msoud.pha.justice.cz**

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)** pro návštěvníky Centrální spisovny městského soudu, (dále jen CSMS), je tvořeno 10-ti parkovacími místy, z nich dvě jsou vyhrazena pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou. Povrch vozovky je tvořen živicí.
3. **Přístup ke vstupu do budovy** je bezbariérový.
4. **Vstup do budovy** CSMS je přístupný dvěma vchody, tvořící přirozenou vodící linií, kdy první z nich je u boční části budovy, je řešen jako hlavní vchod a je umístěný nejblíže vchodu do areálu CSMS, je bezbariérový tvořen je dvěma schodišťovými rameny, uprostřed přerušen vodorovnou podestou a vychází jak s dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak s dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let. Druhý vchod je též bezbariérový, je umístěný u parkoviště pro motorová vozidla, nacházející se za budovou CSMS. Oba vstupy do budovy tvoří dvoukřídlé dveře, které se otevírají a zavírají ručně a jsou jištěny bezpečnostní aretací G-U BKS a GEZE. Šířka průjezdu je dostatečná.
5. **Pohyb po budově – vertikální**
6. **Schody** v 1. nadzemním patře u prvního vstupu nejsou žádné, je bezbariérový, vstup

do 1. nadzemního patra u druhého vstupu, je tvořen 6-ti schody umístěnými v závětří za vstupními dveřmi.

1. **Schodiště** u zadního vstupu do 1. nadzemního patra je po pravé straně opatřeno umístěným šikmým opěrným zábradlím.

 c) **Plošina –** v budově není koncipována

d) **Výtah –** v budově není koncipován

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře** mají světlou šířku nejméně 800 mm, u hlavního vstupu jsou dvouramenné, ze 2/3 proskleny s rámem z lehkého kovu, uprostřed opatřeny podélným madlem, bezprahové, dveře u zadní vstupu jsou též dvouramenné, zhotoveny z plastu, v horní části jsou z 1/3 proskleny, též bezprahové.
3. **Zúžený průchod –** v budově není koncipován
4. **Kontrastní značení ploch – pro osoby se zrakovým postižením - s**kleněné plochy a nástupní a výstupní stupeň schodiště.
5. **Navigační a orientační systém –**  umístění v 1. nadzemním podlaží – klientská zóna.
6. **Turnikety –** v budově nejsou koncipovány
7. **Klientská zóna** se nachází v 1. nadzemním podlaží, je bezbariérová, s umělým osvětlením.
8. **Bezbariérové WC**
9. **Popis umístění bezbariérového WC v budově –** nachází se v 1. nadzemním patře s umělým osvětlením.
10. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně) –** není koncipována, vchod do kabiny je přímý z bezbariérového 1. nadzemního podlaží.
11. **Dveře kabiny** - jejich šířka je nejméně 800 mm, jsou plně uzamykatelná, jednokřídlá, zámek dveří je odjistitelný zvenku.
12. **Kabina** - disponuje volným manipulačním prostorem, podlaha je protiskluzová, pevná a rovná.
13. **Vybavení kabiny –** obsahuje záchodovou mísu, umyvadlo s možností podjezdu osoby na vozíku, je opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, háček na oděvy, prostor pro odpadkový koš a zrcadlo použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. Ovládání splachovacího zařízení je umístěno na straně, ze kterého je volný přístup k záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy jsou instalována madla, jedno je pevné, druhé sklopné. Přebalovací pult, vana, sprchový kout případně box - není umístěn.
14. **Další vybavení –** ústřední topení s regulací teploty, automatické odvětrávání místnosti, kulatý plastový zásobník na toaletní papír.
15. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP –** dovybavení ovladačem signalizace nouzového volání v kabině hygienického zařízení v dosahu ze záchodové mísy.