**ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI BUDOVY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM**

**Adresa budovy**

Šafaříkova 842, 506 25 Jičín, budova administrativní

**Kontakty**

**tel:** +420 493 547 111

**www.justice.cz/web/okresni-soud-v-jicine/**

**mail:** podatelna@osoud.jic.justice.cz

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

● k dispozici je 1 vyhrazené parkovací místo na parkovišti za budovou soudu (označené svislou dopravní značkou IP12+O1) – vjezd z Šafaříkovy ulice (tel. spojení na justiční stráž 493 547 115, která povoluje parkování)

● další možné parkování je před budovou soudu na placeném parkovišti

.

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

Hlavní vstup do budovy je dostupný 2 příchody, oba z ulice Šafaříkovy:

● po chodníku, na kterém jsou 2x 4 schody, a následně po vstupním schodišti se 6 schody

● po příjezdové cestě z boku budovy, kde je nájezd (průjezdná šíře 130 cm
se zábradlím) pro invalidní vozík na ochoz budovy (s minimální průjezdnou šířkou
92 cm).

1. **Vstup do budovy**

Hlavní vstup je orientován na západ do ulice Šafaříkovy. Vstup tvoří dvoukřídlé dveře, které se otevírají mechanicky (celková šířka 160 cm). V provozní době budovy pro veřejnost je ve vestibulu budovy u detekčního rámu přítomna justiční stráž (tel. 493 547 115) a prostor vstupu do budovy vidí. Z prostorného zádveří vedou do vestibulu dveře s automatickým otevíráním (šířka 160 cm).

Manipulační prostor ve vestibulu je dostatečný. Pro přístup k výtahům je možno projet turniketem, který má po otevření obou ramen šíři 170 cm. Ovládací tlačítko přivolávacího systému výtahu v přízemí je ve výšce 95 cm.

Pohyb po budově je možný i s doprovodem. Případně si osoba s postižením může vyžádat asistenci příslušníka justiční stráže (tel. 493 547 115)

1. **Pohyb po budově – vertikální**
2. **Schody**

NE

1. **Schodiště**

Jednotlivá podlaží v budově jsou propojena dvouramenným železobetonovým schodištěm se žulovými stupni. Mezi rameny je žulová mezipodesta. Z obou stran schodiště je zábradlí ve výšce 108 cm.

0.-1. patro na mezipodestu je 12 stupňů o výšce 15 cm, šířka schodiště min. 149 cm (mezi patry tedy 24 stupňů), první a poslední schod označeny žlutými šipkami

1.-7. patro na mezipodestu je vždy 11 stupňů o výšce 15 cm, šířka schodiště min. 149 cm (mezi patry tedy 22 stupňů), první a poslední schod označeny žlutými šipkami

1. **Plošina**

NE – není potřebná, nepředpokládá se její instalace v budoucnu

1. **Výtah**

Suterén, přízemí a dalších 7 pater propojují dva výtahy. Manipulační prostor
před oběma výtahy je dostatečný. Ovládací tlačítka přivolávacích systémů výtahů
na nástupních místech v jednotlivých patrech jsou maximálně ve výšce 99 cm. Obě kabiny jsou vybaveny ovládacími panely s prosvětlenými tlačítky, na nichž jsou jednotlivá patra označena hmatnými symboly numericky i v Braillově písmu. Nejvyšší ovládací prvek v kabinách výtahů je ve výšce 121 cm. Dále je v kabinách zvukový
i vizuální systém hlášení pater a tlačítko pro přivolání obsluhy výtahu při poruše.

První výtah má automaticky otevírané dveře o šířce 80 cm a kabina má rozměry
o šířce 110 cm a hloubce 142 cm. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně a dále sklopným sedátkem pro imobilní osoby na boční stěně kabiny.

Druhý výtah má mechanicky otevírané dveře o šířce 70 cm, uvnitř výtahu jsou vnitřní automatické dveře. Kabina má šířku 85 cm a hloubku 115 cm, je vybavena madlem
a zrcadlem na čelní stěně. Sedátko pro imobilní osoby k dispozici není.

Výtahy nejsou evakuační.

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

Přístup do kanceláří je jednokřídlými dveřmi o šířce 90 cm. Výška prahů: 2 cm

1. **Zúžený průchod**

Z vestibulu budovy vedou prosklené dveře na schodiště (umístěné naproti výtahům)

1. **Kontrastní značení ploch**

Kontrastní značení ploch je v souladu s předpisy BOZP.

Kontrastně je označen vstup do výtahů.

1. **Navigační a orientační systém**

Navigační a orientační systém je umístěn na stěně v každém poschodí při výstupu z výtahu po pravé straně ve výšce 140 cm.

Akustický signál není k dispozici.

Kanceláře jsou označeny číslem, štítkem se jménem pracovníka a názvem příslušné kanceláře ve výšce 149 cm, na straně dveří, kde je klika. Jmenovka na dveřích neobsahuje Braillovo písmo.

1. **Turnikety**

Jeden turniket se nachází ve vestibulu při odchodu z budovy. Mechanický s lehkým zatlačením je průjezdný jedním křídlem o šíři 86 cm, v případě potřeby lze otevřít druhé křídlo, čímž vznikne průjezdný prostor o šíři 170 cm.

1. **Klientská zóna**

Manipulační prostor na chodbách ve všech podlažích je dostatečný.

Podatelna a pokladna jsou v přízemí v uzavřených přepážkách s přístupem k pultu
ve výšce 102 cm. Soudní agendy jsou vyřizovány v kancelářích či jednacích síních
na 1.- 6. poschodí s přístupem jednokřídlými dveřmi o šířce 90 cm.

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Toaleta je samostatná a nachází se ve vestibulu budovy. Vstup do chodby (předsíně) před toaletou je vpravo vedle výtahů.

1. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

ANO – o rozměrech 110x335 cm. Dveře do předsíně o šířce 90 cm označené symbolem pro imobilní osoby. Dveře do předsíně před toaletou jsou uzamčené, klíč je k dispozici v přízemí u justiční stráže (tel. 493 547 115).

1. **Dveře kabiny**

Jednokřídlé dveře šířky 90 cm do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven.

1. **Kabina**

Kabina má rozměry: šířka 150 cm, hloubka 120 cm. Přístup k míse z pohledu
od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 95 cm).

1. **Vybavení kabiny**

Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly. Dále je v kabině snížené umyvadlo, dávkovač na tekuté mýdlo, držák toaletního papíru, držák papírových ručníků a odpadkový koš.

Kabina není vybavena nouzovou signalizací. Pro pomoc volejte 493 547 115 – justiční stráž.

1. **Další vybavení**

NE

1. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP**

Kontakt na justiční stráž: 493 547 115