**Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením**

**Název organizace:** Okresní soud v Jindřichově Hradci

**Adresa budovy:** Klášterská 123/II, 377 01 Jindřichův Hradec

**tel:** +420 384 340 011

**e-mail:** podatelna@osoud.jhr.justice.cz

**internetová stránka:** https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci/

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

Před vchodem do budovy soudu je možnost placeného parkování, vyhrazené parkovací stání okresní soud nemá.

Zastávka MHD je vzdálena cca 200 m.

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

Přístup ke vstupu do budovy soudu je bezbariérový (chodník), ze zastávky MHD je přístup po chodníku.

1. **Vstup do budovy**

Vstup do budovy je bezbariérový, v přízemí budovy se nachází výtah.

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, celodřevěné, mají dostatečnou velikost pro bezbariérové užívání, otevírají se dovnitř.

U vstupu je přítomna justiční stráž.

Zvonek není umístěn.

1. **Pohyb po budově – vertikální**
2. **Schody**

Budova soudu má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží.

Vstup do budovy je v 1. NP.

V 1. NP je umístěn výtah (pouze do 2. NP), kde se nachází jednací síně.

Ve 3. NP jsou kanceláře soudců, asistentů a vyšších soudních úředníků.

Počet schodů z 1. NP do 2. NP = 23 (kontrastní značení je umístěno), šíře schodiště = 195 cm

Počet schodů z 2. NP do 3. NP = 26 (kontrastní značení je umístěno), šíře schodiště = 185 cm

1. **Schodiště**

Z 1. NP do 2. NP je schodiště kamenné, madla jsou umístěna po obou stranách.

Z 2. NP do 3. NP je schodiště dřevěné, madla jsou umístěna po obou stranách.

1. **Plošina**

Budova soudu není vybavena plošinou.

1. **Výtah**

Osobní výtah je umístěn v 1. NP, je volně přístupný, před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Výtah propojuje 1. a 2. NP.

Klec je vybavena madlem, sklopným sedátkem a zvonkem, ovladač výtahu je ve výšce 110 cm.

Tlačítka jsou označena číselně i Braillovým písmem.

Dveře výtahu jsou široké 80 cm (otevírání je automatické, posuvné).

Klec má je široká 105 cm, hluboká 135 cm, vysoká 210 cm.

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

Pohyb v rámci jednoho podlaží je bez vyrovnávacích stupňů a bez vysokých prahů.

Dveře jsou široké 80 cm, prahy vysoké 2 cm.

Kliky jsou ve výši 110 cm.

Dveře jsou jednokřídlé, otevírají se dovnitř.

1. **Zúžený průchod**

Žádný

1. **Kontrastní značení ploch**

Schodiště jsou označena na prvním a posledním schodu (z obou stran) kontrastními kolečky o průměru 5 cm.

1. **Navigační a orientační systém**

Budova soudu je vybavena orientačními tabulemi.

Kanceláře jsou číselně označeny, čísla jsou umístěna v horní části dveří ve výšce 190 cm.

1. **Turnikety**

V budově soudu nejsou žádné.

1. **Klientská zóna**

Podatelna a pokladna se nachází v přízemí, vstup je bezbariérový, výška přepážky (okénko) je 110 cm, slouží pro příjem podání, vyznačování právních mocí.

Snížená přepážka pro osoby pohybující se na vozíku zde není.

Nahlížení do spisů je možné u jednotlivých vedoucích kanceláří po předchozí telefonické domluvě. V 1. NP i ve 2. NP je do kanceláří bezbariérový přístup.

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Samostatná toaleta je umístěna v přízemí, přístup je bezbariérový.

Ve 2. NP budovy je umístěna další samostatná toaleta, přístup je možný výtahem.

Toalety jsou volně přístupné, dveře jsou označeny informační tabulkou.

Kabiny toalet jsou přístupné z chodby.

1. **Dveře kabiny**

Dveře obou toalet jsou jednokřídlé a otevírají se mechanicky směrem ven (klika), šířka dveří je 80 cm.

1. **Kabina**

Kabina toalety v přízemí má šířku 160 cm a hloubku 170 cm.

Prostor pro vozík je dostatečný.

Vypínač osvětlení je umístěn ve výšce 120 cm.

Kabina toalety ve 2. NP má šířku 155 cm, hloubku 185 cm.

Prostor pro vozík je dostatečný.

Vypínač osvětlení je umístěn ve výšce 120 cm.

1. **Vybavení kabiny**

Kabina toalety v přízemí je vybavena toaletní mísou, umyvadlem a zrcadlem, odkládací stolek zde není.

Toaletní mísa je vybavena pevnými madly (z obou stran).

Sedák toalety je ve výše 48 cm, vzdálenost toalety ke stěně je z levé strany 25 cm a z pravé strany 100 cm.

Splachování je mechanické, umístěné ve výšce 80 cm.

Umyvadlo má podjezd, je umístěné ve výšce 80 cm, rozměr umyvadla je 55x55 cm.

Zrcadlo je umístěno ve snížené rozhledové výšce 110 cm od země, je umístěno vedle umyvadla, rozměr zrcadla je 50x60 cm.

Kabina ve 2. NP je vybavena toaletní mísou, umyvadlem, zrcadlem a odkládacím stolkem.

Toaletní mísa je vybavena pevnými madly (z obou stran).

Sedák toalety je ve výšce 48 cm, vzdálenost ke stěně je z levé strany 30 cm a z pravé strany 90 cm.

Splachování je mechanické, umístěné ve výšce 80 cm.

Umyvadlo má podjezd, je umístěné ve výšce 80 cm, rozměr umyvadla je 55x55 cm.

Zrcadlo je umístěno ve snížené rozhledové výšce 110 od země, je umístěno vedle umyvadla, rozměr zrcadla je 50x60 cm.

Odkládací stolek, rozměr 68x50 cm, výška 62 cm.

1. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP**

Telefonní číslo na justiční stráž : +420 384 340 014