**Základní informace o přístupnosti objektu**

**Název organizace:** Okresní soud v Berouně

**Adresa budovy:** Wagnerovo nám. 1249/3, 266 47 Beroun

**tel., web:** +420 311 604 500, www.justice.cz/web/okresni-soud-v-beroune/

**e-mail:** podatelna@osoud.ber.justice.cz

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

Vyhrazeným parkovacím stáním pro tělesně postižené občany soud nedisponuje. Vedle budovy soudu se nachází parkoviště, kde mohou tělesně postižení občané vůz zaparkovat, pouze se pak nahlásí u vstupu do budovy justiční stráži. Případně mohou po příjezdu zavolat na tel. 311 604 534 (služebna justiční stráže).

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

Z parkoviště soudu je zřízen bezbariérový přístup do budovy soudu (rampa). Z rampy se občan dostane přímo ke vstupním dveřím soudu. Výška zábradlí u rampy činí 90 cm.

1. **Vstup do budovy**

Vstup do budovy je bezbariérový. Nacházejí se zde dvoukřídlé dveře, které lze v případě potřeby celé otevřít, jejich šířka činí po otevření obou křídel 138 cm. Dveře se otevírají směrem ven.

1. **Pohyb po budově – vertikální**
2. **Schody**

Budova soudu je třípodlažní, v budově se nachází schodiště. Rozměr schodu je jednotný, a to 26 x 14 cm (délka x výška).

1. **Schodiště**

V budově je 5 schodišť přístupných veřejnosti, a dále dvě 4 - schodová schodiště (mezi vstupem do budovy a přízemním vestibulem a před jednací síní č. 16). Zmiňovaných 5 schodišť obsahuje každé 12 schodů. U schodišť se nachází zábradlí, jehož výška je 90 cm Kontrastní značení se na schodištích nenachází.

1. **Plošina**

U vstupu do budovy, za stanovištěm justiční stráže, se nachází invalidní plošina, kterou v případě potřeby obsluhuje justiční stráž. Touto plošinou se dostane tělesně postižený občan do přízemního vestibulu budovy (zde se nachází výše zmíněné 4 schody), kde je umístěn výtah. Plošina má nosnost 225 kg.

1. **Výtah**

Budova soudu disponuje výtahem, se zvukovou i světelnou signalizací. Výtah je bezbariérově přístupný. Uvnitř výtahu se nachází madlo, sedátko a zrcadlo. Výstup z druhé strany výtahu není možný.

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

Pokud se občan potřebuje dostat k jednání do jednací síně, není vstup omezen žádnými dveřmi, kterými by musel procházet, kromě vstupních dveří do jednacích síní. Tyto jsou dostatečně široké (v budově je 6 jednacích síní, dvě jednací síně mají šířku dveří 160 cm a 185 cm, ostatní jednací síně mají dveře široké 85 cm). Výška prahů v jednacích síních nepřesahuje 2 cm. Vstupní dveře do budovy soudu jsou dvoukřídlé, v případě potřeby lze otevřít obě křídla dveří, průchod je pak široký 138 cm.

1. **Zúžený průchod**

Nenachází se žádný zúžený průchod.

1. **Kontrastní značení ploch**

Nenachází se kontrastně značené plochy.

1. **Navigační a orientační systém**

Žádný speciální navigační a orientační systém pro zdravotně postižené občany v budově není.

1. **Turnikety**

Turnikety se v budově soudu nenacházejí.

1. **Klientská zóna**

Pokud je klientskou zónou rozuměn prostor před jednacími síněmi, tyto jsou přístupné bezbariérově, opatřeny dřevěnými sedačkami.

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Bezbariérové WC se nachází v přízemí budovy, společně se vstupem na veřejné WC (společná předsíňka).

1. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

Předsíň rozděluje veřejné WC na část pro dámy a část pro pány a invalidní občany. Rozměry předsíně jsou 1,20 x 2,20 m.

není omezený

1. **Dveře kabiny**

Vstupní dveře i dveře kabiny jsou široké 80 cm. Otevírají se ven.

1. **Kabina**

Kabina má rozměry 1,85 x 2,20 m.

1. **Vybavení kabiny**

Boční přístup k míse (splňuje požadavek min. 80 cm). U mísy jsou madla, taktéž u umyvadla. Kabina je dostatečně prostorná. Kabina není vybavena nouzovou signalizací, v případě potřeby lze zavolat na číslo 311 604 546 (stanoviště JS u vchodu budovy v blízkosti WC).

1. **Další vybavení**

Vstupní dveře na WC jsou opatřeny madlem z obou stran. Vnitřní dveře na invalidní WC jsou taktéž opatřeny madlem.

1. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP**

V budově soudu se nachází celkem 6 jednacích síní. Pouze jediná není bezbariérově přístupná, nacházejí se před ní 4 schody (viz bod 2 b)). Do této jednací síně soudci jednání nenařizují, pokud se má jednání zúčastnit tělesně postižená osoba.