# Základní informace o přístupnosti

***ČR - Okresní soud v Sokolově***

*K. H. Borovského 57, 356 32 Sokolov*

*Kontaktní telefon: +420 377 867 000*

*E-mail:* *podatelna@osoud.sok.justice.cz*

*Internetová stránka: https://justice.cz/web/okresni-soud-v-sokolove/*

## Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

*Asi 30m vpravo od budovy se nachází městské parkoviště s vyhrazenými místy pro parkování osob se zdravotním postižením.*

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE

*Přechody mezi chodníky a komunikací a hlavní schodiště do budovy.*

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

*Zastávka „Jednoty drogerie“ se nachází se asi 30m naproti budově pod hlavní světelnou křižovatkou.*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová NE

*Přístup od nejbližší autobusové zastávky MHD je po chodníku směrem k hlavní světelné křižovatce přes přechod pro chodce, přes chodník k hlavnímu schodišti.*

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE *(pokud označíte „NE“ pokračujte a vyplňte další bod)*

Před hlavním vchodem se nachází:

* schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO

*Hlavní schodiště před vchodem do budovy má 9 schodů, z obou stran a ve středu je opatřeno zábradlím o výšce 95 cm. Šířka vstupních i výstupních dveří hlavního vstupu je 80cm a jsou opatřeny madlem ve výšce 110cm.*

* rampa: NE
* zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: ANO

*Umístěn ve výšce 107 cm*

* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: ANO

 *je umístěn ve výšce 113cm, není k dispozici světelná signalizace ani přenos obrazu*

* *Vstup do budovy pro osoby se zdravotním postižením je proto řešen tak, že vedle schodiště je na stěně budovy umístěno tlačítko pro přivolání justiční stráže, která umožní vstup do budovy přes dvůr a následně výtahem.*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO

 *Pro běžný vstup do budovy se používá pouze 1 křídlo, šířka každého křídla je 80cm.*

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

*Je řešeno prostřednictvím přivolání justiční stráže, jak bylo shora uvedeno.*

### Alternativní bezbariérový vchod *(pokud je)*:

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

* rampou: NE
* zdvihací plošinou: NE
* výtahem přístupným z venkovního prostoru: ANO

*ve dvoře budovy se nachází vstup do výtahu pro bezbariérový přístup do budovy. Vstup je umožněn po přivolání justiční stráže tlačítkem u schodiště před vstupem do budovy, jak bylo shora popsáno.*

U bezbariérového vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: NE
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: NE
* *jedná se o výtah*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

*Jedná se o posuvné dveře do výtahu o šířce 90cm.*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

## Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

*3 nadzemní podlaží pro přístup veřejnosti*

V budově se nachází schodiště: ANO

### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

* Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm):ANO
* Výtah je průchozí: NE
* Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm:ANO
* Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
* Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
* Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO
* Uvnitř kabiny se nachází:
	+ ovladač s tlačítky: ANO

*ovládací panel je umístěn ve výšce 90cm*

* + ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
	+ dotykový displej: NE
	+ zrcadlo: ANO
	+ sklopné sedátko: ANO
	+ madlo: ANO
	+ akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
	+ informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
	+ nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
	+ indukční smyčka se symbolem: NE
	+ interkom: ANO

*není k dispozici světelná signalizace ani přenos obrazu)*

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

## Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka: ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

*U vstupu prostřednictvím justiční stráže.*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO *Orientační tabule u vstupu do budovy a uprostřed jednotlivých pater a označení jednotlivých dveří.*

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO

*Výška pultu u této přepážky je 90cm, v pokladně pak 100cm, v případě potřeby dané pracovnice přizpůsobí jednání okolnostem.*

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

*Umístěna je v 1. NP budovy vedle toalet pro veřejnost..*

Přístupná toaleta je:

* volně přístupná: NE

*Toaleta je uzamčená a klíč je k dispozici u justiční stráže.*

* odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
* viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
* označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
* přístupná: přímo z chodby : ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO *(90cm)*

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

* + mísa se sedátkem ve výšce 48cm
	+ pevné madlo: ANO
	+ sklopné madlo: ANO
	+ velké umyvadlo: ANO
	+ malé umývátko: NE
	+ zrcadlo: ANO
	+ ovladač nouzové signalizace: ANO
	+ přebalovací pult: NE