# Základní informace o přístupnosti

***Česká republika – Okresní soud v Děčíně***

*Masarykovo nám. 1, Děčín I, PSČ 405 97*

*+420 412 709 811*

podatelna@osoud.dec.justice.cz

info@osoud.dec.justice.cz

[*https://justice.cz/web/okresni-soud-v-decine/*](https://justice.cz/web/okresni-soud-v-decine/)

## Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu je možnost parkování ve dvoře soudu vjezd z Křížové ul., nebo v Křížové ul. u č. p. 21/1, Děčín I. **Není k dispozici vyhrazené parkování pro invalidy.**

Trasa od parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO zastávky Masarykovo náměstí a Tyršova

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE *(pokud označíte „NE“ pokračujte a vyplňte další bod)*

Před hlavním vchodem se nachází:

* schodiště: ANO, 4 schody, zábradlí po pravé straně
* rampa: NE
* zvedací plošina: NE

**Vedlejší vchod:**

Vstup do budovy vedlejším vchodem z chodníku ulice Křížová

U vedlejšího vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: ANO, *ve výšce 100 cm*
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO šířka jednokřídlých dveří 80 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

## Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO, objekt má 5 podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO, 2 schodiště

### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

* Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm):ANO
* Výtah je průchozí: NE
* Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80–120 cm:ANO
* Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
* Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
* Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): NE, výtah je o ploše 100 x 100 cm
* Uvnitř kabiny se nachází:
	+ ovladač s tlačítky: ANO
	+ ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
	+ dotykový displej: NE
	+ zrcadlo: NE
	+ sklopné sedátko: ANO
	+ madlo: NE
	+ akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
	+ informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
	+ nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
	+ indukční smyčka se symbolem: NE
	+ interkom: ANO

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

## Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO, na každém patře je vyvěšen plán patra budovy a informační tabule

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO výška pultu přepážky je 75 cm.

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Přístupná toaleta je:

* volně přístupná: ANO
* odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
* viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
* označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
* přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 x 160 cm: NE, kabina má rozměr 200 x 154 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

* + mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
	+ pevné madlo: ANO
	+ sklopné madlo: ANO
	+ velké umyvadlo: ANO
	+ malé umývátko: NE
	+ zrcadlo: ANO
	+ ovladač nouzové signalizace: NE
	+ přebalovací pult: NE